**Информация**

**о местах расположения источников водоснабжения**

**и о качестве питьевой воды в Боковском сельском поселении**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Шолоховском, Верхнедонском, Боковском, Кашарском районах информирует, что с целью оценки влияния питьевой воды на здоровье населения осуществляется государственный надзор в рамках проведения социально-гигиенического мониторинга и оперативного мониторинга качества питьевой воды. За истекший период 2016 года проведен лабораторный контроль качества воды водных объектов из артскважин, водонапорных башен Боковского сельского поселения из **водонапорных башен** по адресам:

1. Боковский район ст.Боковская пер.Промышленный 1,

2. Боковский район х. Дуленков, ул. Левадная3, 9/1,

3. Боковский район х. Белавин ул.Центральная, 6/1,

4. Боковский район, х. Астахов ул. Садовая, 21/1 а

5. Боковский район, х. Горбатов ул.Низовая, 15/1 а1.

**Боковский район** **из артскважин** по адресам:

1. Боковский район х.Коньков ул.Коммунная,42 а

2. Боковский район х.Коньков ул.Коммунная,42б

3. Боковский район ст.Боковская пер. Промышленный 1 б

4. Боковский район ст.Боковская пер. Промышленный д 1

5. Боковский район, ст.Боковская пер. Промышленный 1 е

6. Боковский район х.Дуленков ул.Левадная, 94

7. Боковский район х. Белавин ул. Центральная 6

8. Боковский район х. Астахов ул.Садовая, 21 а

9.Боковский район х. Горбатов ул.Низовая, 6 б

Лабораторный контроль проводился по санитарно-химическим, микробиологическим показателям в соответствии с программой лабораторного наблюдения. Вода не отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по санитарно- химическому показателю:

**Мутность (артскважины:** х. Дуленков, ул. Левадная,94 (показатель составляет 2,9+/-0,3 мг/дм3 при норме не более 1,5 мг/л).

**водонапорные башни**: х. Дуленков, ул. Левадная 9/1, ( показатель составляет 3,0+/-0,3 мг/дм3 при норме не более 1,5 мг/л) ст. Боковская, пер. Промышленный,1 (показатель составляет 2,4+/-0,3 мг/дм3 при норме не более 1,5 мг/л).

По результатам протоколов лабораторных испытаний за 2016 год проведены отбор и исследование питьевой воды на территории Боковского сельского поселения по микробиологическим показателям: 14 проб питьевой воды из водопроводных сооружений, из них нестандартных проб нет. Общественные колодцы на территории Боковского района отсутствуют.